采购日常照明检修材料的竞争性比选文件
 

采购计划编号：     21A05016      
项目名称：    采购日常照明检修材料项目     



 采   购   人：昆明市呈贡区市政管理综合服务中心
  


2022年5月
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比选公告
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心按照采购计划，对所需路灯维修材料一批进行采购。欢迎有资格的供应商前来参加比选。
[bookmark: _Toc491093864]一、采购内容
	[bookmark: _Toc491093865][bookmark: _Toc373860293][bookmark: _Toc317775178]序号
	材料名称
	规格型号
	采购数量
	单位
	备注

	1
	150W高压钠灯
	NG150T(46)E40
	420
	支
	

	2
	250W高压钠灯
	NG250T(46)E40
	840
	支
	

	3
	400W高压钠灯
	NG400T(46)E40
	492
	支
	

	4
	150W铜芯镇流器
	NG150ZNTJ
	180
	支
	

	5
	250W铜芯镇流器
	NG250ZNTJ
	312
	支
	

	6
	电子触发器
	CD-2A(400*230*175mm)
	400
	支
	

	7
	NG40瓷灯头
	16A 750V
	75
	支
	

	8
	NG27瓷灯头
	4A 250V
	50
	支
	

	9
	高分断能力高压限流熔断器
	XRNT1-10A
	6
	支
	

	10
	10A保险低压（10*38）
	RT14(RT18) 10A ø10*38
	300
	支
	

	11
	10A保险底座（10*38）
	RT18-32X
	36
	支
	

	12
	100A空开CDM10
	CDM10-100/3300 100A
	6
	支
	

	13
	125A空开 CDM3
	CDM3-125S/3300 125A
	3
	支
	

	14
	160A空开 CDM3
	CDM3-160S/3300 160A
	3
	支
	

	15
	100A-220V交流接触器
	CJ20-100A 220V
	6
	支
	

	16
	PVC胶布
	
	50
	卷
	

	17
	路灯控制柜避雷器
	YH1.5W-0.28/1.3氧化锌避雷针
	6
	支
	


[bookmark: _Toc491093867]二、资金来源
财政预算资金。
三、申请人资格
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
四、比选有关说明
（一）凡有意参加比选的供应商，请于公告发布之日（ 2022年  5月 16 日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在比选公告发布网上下载本项目所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。
（二）响应文件递交方式：现场递交。
（三）响应文件递交地点：昆明市呈贡区城管新区管委会303室，马云程，13629669272 
[bookmark: _GoBack]（四）提交响应文件截止时间： 2022 年 5 月 20 日北京时间 17：00 。
[bookmark: _Toc491093870]五、其它有关规定
1、本次采购不接受联合体报价。
2、供方所供产品为全新正品，外观完好，无破损,附相应产品品牌、规格和质量合格证书。
3、主要技术参数（可做报价表参考格式）

	序号
	品名及规格
	投标技术参数
	数量
	单价
	合价

	1
	100A空开CDM10
	电功率:400V
额定短路分断能力:10kA
额定运行短路分断能力:5kA
额定电流=100A
壳架额定电流=100A
额定瞬时短路电流整定值=10Ii
	
	
	

	2
	125A空开 CDM3
	电功率:400-415V
额定短路分断能力:35kA
额定运行短路分断能力:21kA
额定电流=125A
壳架额定电流=125A
额定瞬时短路电流整定值=10Ii
	
	
	

	3
	160A空开 CDM3
	电功率:400-415V
额定短路分断能力:21kA
额定运行短路分断能力:35kA
额定电流=160A
壳架额定电流=160A
额定瞬时短路电流整定值=10Ii
	
	
	

	4
	150W钠灯
	功率：150W
色温：2000K
光通量：≥17500Lm
光效：≥116Lm/W
寿命：≥32000h
灯头：E40
灯泡结构：具有专用内管减震器
	
	
	

	5
	250W钠灯
	功率：250W
色温：2000K
光通量：≥33200Lm
光效：≥133Lm/W
寿命：≥32000h
灯头：E40
灯泡结构：具有专用内管减震器
	
	
	

	6
	400W钠灯
	功率：400W
色温：2000K
光通量：≥56500Lm
光效：≥141Lm/W
寿命：≥32000h
灯头：E40
灯泡结构：具有专用内管减震器
	
	
	

	7
	150W镇流器
	安全标准: GB 19510.1-2004
GB 19510.10-2004
性能标准: GB/T 15042-2005
谐波标准: GB 17625-1-2005
电磁干扰标准: GB 17743-1999
电源电压：220V 50Hz
功率因数（加补偿电容）：≥0.85
温升：△t=70K
最高工作温度：tw=130℃
过温保护温度： 150℃
镇流器线圈材质：铜 ，绕阻平齐
	
	
	

	8
	250W镇流器
	镇流器型号：NG250
输入电压V：220V -8% , +6% 50Hz
灯电流#A：3.00
阻抗值#Ω：60
短路电流#A：≤ 5.20
功率因素λcosΦ：0.42
补偿电容PFC*μF：32.S
重量：≥3.2Kg
镇流器线圈材质：铜 ，绕阻平齐
	
	
	

	9
	瓷灯头
	型号：E40
电压：750V
电流：16A
外壳材料：陶瓷
	
	
	

	10
	高分断能力高压限流熔断器
	型号：XRNP1-10/0.5A
额定电压：10000V
额定电流：0.5A
额定分断电流:50000A
	
	
	

	11
	10A低压保险（10*38）
	型号：RT14(RT18) 10A Φ10X38
额定电压：380V/500V
熔断器额定电流：10A
	
	
	

	12
	10A保险底座（10*38）
	型号:RT18-32X
底座电流:32A
额定电压:500V
	
	
	

	13
	100A-220V交流接触器
	型号:CJ20-100A 220V
额定电压:100V
主触点数量-极数:3极
辅助触头：2NO+2NC
线圈电压：220V
频率:50Hz
	
	
	

	14
	PVC胶布
	无铅、A膜
	
	
	

	15
	路灯控制柜避雷器
	型号:HY1.5W-0.28/1.3
额定电流:0.8KV
额定电压:0.22KV
	
	
	

	16
	电子触发器
	型号：CD-2A(400*230*175mm)
电源电压：220V
基本器件:双极型触发器
	
	
	

	17
	瓷灯头
	型号：E27
电压：250V
电流：4A
外壳材料：陶瓷
	
	
	



4、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
5、比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。
6、报价要求：本次报价为人民币报价，包含：采购材料的成本、运输、卸装及税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
7、评审办法：比选小组采用综合评分法对收到的响应文件进行综合评分。比选小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并出具评审结果。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分指标优劣顺序排列推荐。
8、评分最高的成交候选人为中标人。排名第一的成交候选人放弃中标、或因自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
9、响应文件格式参考
（1）满足资格要求的证明材料，包含且不限于营业执照、依法缴纳税收和社会保障资金证明材料，其他满足资格要求的承诺书；
（2）法定代表人身份证明书和委托书；
（3）报价明细表；
（4）报价产品相关技术资料；
（5）业绩证明材料；
（6）售后服务承诺；
（7）服务方案。
10、响应文件份数及密封：相应文件应装订成册并密封加盖密封章；相应文件份数：1正1副。
11、比选评分标准：
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（30）
	30分
	有效的投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
	

	2
	技术部分
（35）
	35分
	所投产品各项技术指标要求均完全满足或优于比选文件要求 的得 35 分，每有一项负偏离在基本分 35 分的基础上扣除 3 分，扣完为止。
	

	3
	商务部分（35）
	业绩
15分
	2019年以来，供应商承担过类似城市及道路照明材料供应或市政公用工程材料供应业绩的合同（以合同签订时间为准），每提供一个得5分。此项最多得15分。
	提供合同复印件，未提供或提供的资料不满足要求的本项不得分。原件备查。

	
	
	售后服务承诺 10 分
	1、根据售后服务承诺的详细、完善、可行性及质保期的时间等综合评价（0-7分）； 
2、提供有实质性意义的其他优惠服务的 0-3分。
	

	
	
	服务方案满分 10 分
	1、供货方案完整、科学、合理，具有可操作性（0-5 分）；
2、质量保证措施完整、科学、合理，具有可操作性（0-5 分）。
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六、联系方式
采购人：昆明市呈贡区市政管理综合服务中心 
联系人： 马云程        
电  话： 0871-67410078 
地  址： 呈贡区春融西路呈贡新区管委会主楼303室 
