附件1

呈贡区应急避难场所应急供水设施和直饮点管理养护
[bookmark: _GoBack]报价清单及要求
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	管护要求

	维修管养人工费
	台
	12
	
	12台应急供水设施每周检修保洁1次

	PP棉
	台
	12
	
	保证水质正常，按规范标准更换

	颗粒活性碳
	台
	12
	
	按规范标准更换

	压缩活性碳
	台
	12
	
	按规范标准更换

	后置活性碳
	台
	12
	
	按规范标准更换

	RO反渗透膜
	台
	12
	
	按规范标准更换

	水质检测
	处
	5
	
	按规范标准进行水质检查

	水龙头
	个
	
	
	损坏及时更换,确保正常使用、不滴漏水，按实际发生结算。

	直饮水净水设备主机
	组
	
	
	损坏及时更换,确保饮用水正常使用，按实际发生结算。

	维修管养费用合计：


备注：以上报价为1个年度的包干总价


