地质灾害滑坡简报

7月2日凌晨2:00，连续大雨造成呈贡北门街176号路上沿的石挡墙崩塌、滑坡，以及北门街181号民房后檐切坡挡墙崩塌、滑坡。7月2日凌晨3:00，区自然资源局、龙城街道及地质灾害防治技术委托方实地巡察和进行简单应急处置。7月2日早9点，区自然资源局、区应急局、龙城街道、城内社区及地质灾害防治技术委托方再次实地巡察并提出初步应急处理措施。
北门街176号路上沿的长约10米，宽约13米的一段浆砌石挡土墙，因年久失修，边坡顶部变形，加之挡墙顶部边坡未做硬化处理，后侧厂区内的排水沟年久失修导致聚集雨水直接渗入未硬化的顶部边坡，对石挡墙造成巨大冲力，从而引发了挡墙崩塌、滑坡，影响过往行人及居民安危。经区自然资源局、应急局及街道初步协商，由区自然资源局委托技术方对该滑坡点进行应急设计，龙城街道开展工程治理工作。
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照片1  滑坡前缘
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照片2  滑坡后缘拉张裂隙


北门街181号民房后檐切坡炭烧砖砌挡墙，因后侧钢模租赁站厂房排水沟年久失修导致聚集雨水渗透造成崩塌、滑坡，造成3辆电动车受损，危及居民安危。已责成钢模租赁站清理淤泥，修复排水沟，赔偿电动车修理费。
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照片1  滑坡前缘
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照片2  滑坡后缘排水沟


昆明市呈贡区自然资源局
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